1) Сначала прошиваем BP часть.
   из BP BOOT шьем файл R564_G_12.00.4AP_flash_dev_flash.shx (НЕ ОШИБИТЕСЬ!!!)
2) Потом прошиваем AP часть.
    из AP BOOT шьем файл 4AP DarkShadow Final RUS.sbf (НЕ ОШИБИТЕСЬ!!!)
3) Включаем телефон.

    

