от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ),MAXX E2, прошивка-продолжение MAXX E2 [size=4]MAXX II[/size]
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%

теперь попорядку, [size=4][b]ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО![/b][/size]
[b]1[/b] основа-MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
		исправлены все баги о которых мне доложили:
		а)при наборе смс - выделение
		б)скачущие часы(для этого после прошивки поменяйти пояс на GMT 0 а затем на свой часовой пояс)
		в)поправлены скины
		г)английский ввод и поиск в справочнике(также полная англ локализация)
		д) теперь в прошивке есть все mmca* плюс есть VMemory(настройки-LinuxSet), перед подключением к компу в режиме флешки(если у вас есть раздел свап на карте ил если вы пользуетесь VMemory нажмите голосовую кнопку а затем в появившемся MAXX-меню Извлечь SD)
		е)зум плеер урезан
		и еще несколько(их я забыл)

состояние памяти телефона(использовано/свободно):
						Mydata(0.948mb/5.196mb)
						MyStuff(2.056mb/10.104mb)
		
	
[b]2[/b] фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], [b]ядро из-под проши iLove3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами[/b]
[b]3[/b] УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через Гл.меню=>диспетчер (а не Sys Files)

Работает с [b]Motorola Phone Tools!!![/b]

[b]4[/b] скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов), 
	а)Revolution 3-D(мой модик:))
	б)V8 Alkali - был слит с онлию
	в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
	г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов

[b]5[/b] встроенные приложения
	ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
	zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада [b]RipZ[/b] поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, [b]Изменить папку сканирования[/b]-последнее я придумал)
	Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=120597]Native эмуляторы и исходники [/url]


[b]6[/b] ВНИМАНИЕ [b]нативный софт разбит на 3 части[/b] 
  первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
	[b]EndSession[/b](это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
	[b]SkinEdit[/b](известен как skinedit или settings, для изменения скина)
	[b]SysInfo[/b](информация о системе в реал тайме)
	[b]Snapshot[/b](скрины делать)
	[b]LinkSYS[/b](впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
	[b]Crond[/b](crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
	[b]Backup[/b](слить/восстановить бэкап)
	[b]PwrupMsg[/b](сообщение при загрузке телефона)
	[b]EFEM[/b] ну это кому надо те поймут
  
  вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
	[b]OpenWith[/b] (завязывать расширения)
	[b]SoftManager[/b]здесь два подпункта:
			[b]SoftManager[/b](PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
			[b]SoftMAXX[/b](прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
	[b]Font[/b](менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 15, свои в это приложение не добавить
	[b]Owerclock[/b](2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
	[b]SMS-Alarm[/b](добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в списокк разрешённых, включить/выключмть)
	[b]Vr-button[/b](чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
    [b]VMemory[/b] ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
	[b]SD[/b](прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
	[b]Timeouts[/b](прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)

  третья часть[Гл.меню=>Офис=>службы вызовов]:
	[b]Black/White[/b](модифицированный Callblock, им можно сменить black/white mode, посмотреть/удалить номера(черные и белые), запустить/остановить callblock)

[b]7[/b] [b]ГОЛОСОВАЯ КНОПКА[/b]
  при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
  в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
	инфо системы
	Bluetooth
	извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
	Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
	Терминал
	Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
	Фонарик
	Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело

	Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
 для этого идите [b]Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button[/b]
	MAXX меню-то которое обсуждалось выше
	камера
	Bluetoth
	инфо системы
	Радио
	Фонарик
	/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
	Терминал
	Завершение работы


[b]8[/b] [b]автозапуск:[/b]
  тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае
  проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
  пути:
  самые первые как всегда
	/ezxlocal/startup_test.txt
	/ezxlocal/first.txt
	/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
	/ezxlocal/apmd -//-
	/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
	/ezxlocal/myfont.ttf -//-
  потом выполняются
	/ezxlocal/autorun.txt
	/ezxlocal/startup.txt
	/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
	/mmc/mmca1/startup.txt
	/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf 
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg


[b]10[/b] скорость на высоте, по отзывам тестеров быстрее предыдущего макса

[b]11[/b] завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
  текстовые файлы(открываются оперой):
	txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
  видео(через встроенный ZMPlayer)
	avi, flv
  распаковка архивов
	tar, gz, rar, zip, 7z
  установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
	skin.zip, skin.rar  ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
  выполнение скриптов и прог
	mtf, ins, lin, sh

[b]12[/b] в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
   это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
  не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов

[b]13[/b] в Гл.меню появился пункт "EzxTerm" это ezxTerm, какой линукс без терминала

[b]14[/b] телнет, самба естесственно есть)
[b]Будильники:[/b]
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.

[b]15[/b] swap, и ext3 разделы флешки
   если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
   гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
   выберите "вкл/выкл Swap+Ext3" если у вас есть оба раздела
   выберите "Swap на SD" если у вас только один  свап или вы разбивали карту этим же приложением
  перезагрузите и радуйтесь!   при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")

  в прошивке есть прога VMemory(настройки-LinuxSet) причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
[b]16[/b] диспетчер задач при длительном нажатии нотки, при коротком тож самое что джой в центр

[b]17[/b] прошивка на 2х языках, причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках

[b]18[/b] насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры

остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.

перед прошивкой слейте бэкап скриптом [attachmentid=157572], этим, [b]для избежания несовместимостей[/b], а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь

теперь  о том [size=4][b]как прошивать[/b][/size], в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете  [url=http://motofan.ru/soft/]РСД[/url]  [b]MAXX E2 BP.shx[/b]  если у вас уже прошит был BP от прошлого макса то его ненадо шить
здесь(при прошивке ВР)  РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте [b]MAXX E2 AP.sbf[/b]
когда тело прошьётся,  [url=http://motofan.ru/soft/] РСД [/url]выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, [b]НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!![/b] в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
первым делом выберите язsк в настройках -русский,
потом чтобы не прыгали часы изменить часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс 
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!

[size=3]огромное спасибо камрадам[/size]
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showuser=94741]DDSH[/url] за всё
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showuser=57206]AstaRoth[/url] за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showuser=106198]RipZ[/url] за zxmms
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showuser=44121]DjSens[/url]  композиция [color=#330033]PleasureLead.[/color]
и многим другим, чи работы здесь собраны)