Итак данный монстр включает в себя следующие новшества:

1) Режим "В Самолете"(МЕНЮ --> Параметры --> ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА --> Авиа режим), полностью
   отключает питание антенны телефона.

2) Время подсветки внешнего экрана берется из сима 004a_0001, офсет 94 
   (время ставить в HEX виде, сейчас стоит 2 секунды, было около 10)

3) Время подсветки основного экрана изменено на 20 сек.- 40 сек. - 1 мин. - 2 мин.

4) Время обнаружения по BlueTooth увеличено до 3-х минут(была 1 минута),или можете 
   сами изменить в симе    004a_0001 офсет 91 (время ставить в HEX виде)

5) Ночной режим. Позволяет автоматически переключаться на бесшумный режим в 00 ночи и возвращатся обратно в 6 утра. 
   Сам пункт находится в МЕНЮ --> ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА. Настройка идет через сим 
   004a_0001 офсеты 92 (время начала включения бесшумного режима) и офсета 93 (для времени
   с которого бесшумный режим выключается) PS: Время ставить в HEX виде

6) Тон раздярда батареи заменен на более приятный. Теперь он не такой надоедливый и резкий!

7) Размер iTAP словаря увеличен до 10240 байт (10 КБ) и HEAP для словаря увеличен до 15 КБ. 
   Теперь телефон будет запоминать в 2 раза больше слов!

8) Установлен запрет удаления списков вызовов при смене сим-карты. 
   Минуса при использовании мультисимкарты, адаптера для 2-х симок или замене сим карты больше нет!

9) Режим "Черный список":

   Мануал:
     Заносим тех, кого не хочем слышать, в категорию Black List (в справочнике)
   Далее:
     В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
     1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
     2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
     находящихся в категории Black List
     3. НЕТ - все вызовы блокируются

   Теперь одно НО!:
     В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ИСХОДЯЩИЕ:
     1. ВСЕ - все номера разрешены для вызова
     2. СПРАВОЧНИК - заимствует режим установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ
     3. НЕТ - все номера не разрешены для вызова

PS: На смс к сожалению не действует

10) Пункт MediaViewer выведен в меню телефона. Необходимость в метках отпадает.

11) Зарядка от USB управляется через меню телефона: МЕНЮ --> ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА.

12) Папка kjava и все её содержимое видно в OBEX режиме (для памяти телефона).

13) Возможен прием и передача многих основных форматов файлов по BlueTooth 
    (все файлы будут привязаны к папке VIDEO)

14) Теперь вход в меню OPCODE осуществляется так: [Menu] + [0] + [подождать]

15) Теперь установка явы доступна из корня флешки

16) Пересортированы знаки при наборе текста. Теперь знаки начинаются с более частоупотребимых.

17) Все лишние папки с флешки можно удалить вручную, оставив только: AUDIO, PICTURES,
    VIDEO, KJAVA, TEMP или просто отформатировать флешку(нужные папки сами восстановятся).

18) Стоит разрешение на запись симов PDS. Теперь вы сможете поставить непатченный iTunes 
    (залив специальные симы в PDS) и подружить его с десктопным iTunes

19) Удобный вид номеров.Теперь номер телефона будет 
    иметь вид x-xxx-xxx-xx-xx или xx-xx-xx, в зависимости от кол-ва символов!
    Данный вид отображениря номеров распростарняется на ВСЕ МЕНЮ 
    использующие номера (справочник и т.п)

20) Быстрая перезагрузка телефона из меню (МЕНЮ --> Параметры --> Состояние телефона --> Перезагрузка    телефона).
    Также, если вы хотите, то можете вынести пункт меню "Чат" в меню и при нажатии произойдет    перезагрузка.
    (активируйте самостоятельно при надобности). Можно также поставить с помощью P2kAE на левую (или правую, кто как хочет)
    дополнительную клавишу (в оригинале BROWSER) пункт ЧАТ и перезагрузка теперь под рукой.

21) Теперь сделав фото, при нажатии "сохранить", телефон сразу сохраняет.
